Ausschreibungstext der Firma ALUKON

Aufsatzkasten – AK-FLEX Revision außen – mit integriertem Insektenschutz

**ALUKON Aufsatzkasten AK-FLEX**, konform nach DIN 4108 Beiblatt 2:2006-03.

Aufsatzkasten bestehend aus hochfestem, verzahnt expandierten Polystyrol (EPS – WLG 035) im Kopf und Blendenbereich, sowie hochdämmendem EPS im Innenbereich. Putzträgerwinkel aus PVC oder Aluminium.

Mit dem Polystyrol verschraubte Kopfstücke aus Kunststoff, zweiteilige Einlauftrichter (jeweils am Kopfstück und an der Führungsschiene verschraubt) zum sicheren Einlauf des Panzers in die Führungsschiene, Stahl-Teleskopwelle mit montierten Gleitlagern und Lagerung am Kopfstück je nach Art der Bedienung. Abrollleiste aus [ ] PVC in Weiß oder [ ] Aluminium in RAL-Farben zur Abdeckung der Öffnung bei Revision außen. Adapterprofil zum leichten Aufclipsen bzw. Aufschrauben auf das Fenster und Einrasten des Rollladenkastens.

(Für alle marktüblichen Fenstersysteme aus Kunststoff, Holz und Metall).

Der Rollraum des Kastens beträgt bei jeder Kastengröße 195 mm. Die max. Elementbreite beträgt 4 m.

**ALUKON Führungsschiene**:

[ ] PVC-Führungsschiene – zweiteilig, bestehend aus PVC, schlagregendicht, mit anextrudierter Dichtung für Maxiprofile und eingezogenem Keder bei Miniprofilen. Nippelschrauben oder Rastclips zur Befestigung am Fensterrahmen sowie zur Befestigung der zwei Führungsschienen-Einzelteile miteinander, eingeschobene Insektenschutzlaufschiene mit integrierten Bürsten.

PVC-Führungsschiene 58 x 96 mm. Farbwahl nach Farbübersicht „Folierungen“.

[ ] Alu-Führungsschiene – zweiteilig, bestehend aus stranggepresstem Aluminium, schlagregendicht, mit eingezogenem Keder für Maxi- und Miniprofile. Befestigung durch Nippelschrauben oder Rastclips am Fensterrahmen sowie zur Befestigung der zwei Führungsschienen-Einzelteile miteinander, eingeschobene Insektenschutzlaufschiene mit integrierten Bürsten.

Alu-Führungsschiene 58 x 96 mm. Farbwahl nach ALUKON-Farbübersicht.

**ALUKON Rollladenpanzer**, bestehend aus rollgeformten und ausgeschäumten Aluminiumprofilen (M 311,

M 317, MY 442, M 521) oder aus PVC-Hohlkammerprofilen (RM 37, RE 52). Alle Rollladenprofile sind standardmäßig arretiert. Farbwahl entsprechend der Profil-Farbübersicht.

**ALUKON Schlussleiste**, passend zum Profiltyp, bestehend aus stranggepresstem Aluminium mit verzinktem Beschwerungseisen, seitlich verdeckt liegenden und drehbaren Anschlägen, mit Abschlusskeder aus PVC, Farbwahl entsprechend der Schlussleisten-Farbübersicht.

**ALUKON Insektenschutz**, bestehend aus Federmechanik, Gegenlager mit Bremse, Insektenschutzgitter auf

20 mm Nutwelle, stranggepresste Insektenschutz-Schlussleiste SL-I.2 (Profildeckbreite 39,3 mm, Profildicke

8,5 mm) mit Griffleisten, Easy-Click Funktion und Bürste zum Abdichten.

(max. Elementbreite 1,8 m, max. Elementhöhe 2,5 m, max. Fläche 3,0 m²)

**geforderte Windwiderstandsklasse** nach DIN EN 13659: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Elementgröße:** Breite x Höhe (inklusive Kasten) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_x\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Führungsschienenfarbe:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Profilfarbe:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Schlussleistenfarbe:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ausschreibungstext der Firma ALUKON

Aufsatzkasten – AK-FLEX Revision außen – mit integriertem Insektenschutz

**Kastengröße:**

[ ] 265 x 260 (Usb-Wert: 0,56 W/m²K)

[ ] 305 x 260 (Usb-Wert: 0,46 W/m²K)

[ ] 365 x 260 (Usb-Wert: 0,40 W/m²K)

[ ] \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_x\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Breite in 1 cm Schritten) x (Höhe in 3 cm Schritten)

**Panzer:**

[ ] M 317 - ALU (Profildeckbreite: 37,0 mm, max. Breite 180 cm, max. Höhe 250 cm, max. Fläche 3,0 m²)

[ ] M 311 - ALU (Profildeckbreite: 31,5 mm, max. Breite 180 cm, max. Höhe 250 cm, max. Fläche 3,0 m²)

[ ] MY 442 - ALU (Profildeckbreite: 42,0 mm, max. Breite 180 cm, max. Höhe 250 cm, max. Fläche 3,0 m²)

[ ] M 521 - ALU (Profildeckbreite: 52,2 mm, max. Breite 180 cm, max. Höhe 250 cm, max. Fläche 3,0 m²)

[ ] RM 37 - PVC (Profildeckbreite: 36,6 mm, max. Breite 180 cm, max. Höhe 250 cm, max. Fläche 2,9 m²)

[ ] RE 52 - PVC (Profildeckbreite: 52,5 mm, max. Breite 180 cm, max. Höhe 250 cm, max. Fläche 3,0 m²)

**Bedienung:**

[ ] mechanischer Motor

[ ] elektronischer Motor

[ ] Funkmotor

[ ] Kurbel

[ ] Gurt

[ ] = Zutreffendes bitte ankreuzen

Liefernachweis:

**ALUKON KG**

Münchberger Straße 31

D-95176 Konradsreuth

Telefon: +49 (0) 92 92 950-0

Telefax: +49 (0) 92 92 950-290

E-Mail: info@alukon.com

Internet: www.alukon.com