Ausschreibungstext der Firma ALUKON

Aufsatzkasten – AK-FLEX Revision außen – ohne Insektenschutz

**ALUKON Aufsatzkasten AK-FLEX**, konform nach DIN 4108 Beiblatt 2:2006-03.

Aufsatzkasten bestehend aus hochfestem, verzahnt expandierten Polystyrol (EPS – WLG 035) im Kopf und Blendenbereich, sowie hochdämmendem EPS im Innenbereich. Putzträgerwinkel aus PVC oder Aluminium.

Mit dem Polystyrol verschraubte Kopfstücke aus Kunststoff, zweiteilige Einlauftrichter ( jeweils am Kopfstück und an der Führungsschiene verschraubt) zum sicheren Einlauf des Panzers in die Führungsschiene, Stahl-Teleskopwelle mit montierten Gleitlagern und Lagerung am Kopfstück je nach Art der Bedienung. Abrollleiste aus [ ] PVC-Weiß oder [ ] Aluminium in RAL-Farbe zur Abdeckung der Öffnung bei Revision außen. Adapterprofil zum leichten Aufclipsen bzw. Aufschrauben auf das Fenster und Einrasten des Rollladenkastens.

(Für alle marktüblichen Fenstersysteme aus Kunststoff, Holz und Metall).

Der Rollraum des Kastens beträgt bei jeder Kastengröße 195 mm. Die max. Elementbreite beträgt 4 m.

**ALUKON Führungsschiene**:

[ ] PVC-Führungsschiene – zweiteilig, bestehend aus PVC, schlagregendicht, mit anextrudierter Dichtung für Maxiprofile und eingezogenem Keder bei Miniprofilen. Nippelschrauben oder Rastclips zur Befestigung am Fensterrahmen sowie zur Befestigung der zwei Führungsschienen-Einzelteile zueinander. Nachrüsten des integrierten Insektenschutzes jederzeit möglich, hierzu muss nur die Abdeckung der inneren Laufnut ausgebrochen werden. PVC-Führungsschiene 58 x 96 mm. Farbwahl nach Farbübersicht „Folierungen“.

[ ] Alu-Führungsschiene – zweiteilig, bestehend aus stranggepresstem Aluminium, schlagregendicht, mit eingezogenen Keder für Maxi- und Miniprofile. Nippelschrauben oder Rastclips zur Befestigung am Fensterrahmen sowie zur Befestigung der zwei Führungsschienen-Einzelteile zueinander.

Nachrüsten des integrierten Insektenschutzes durch abnehmbares Abdeckprofil jederzeit möglich.

Alu-Führungsschiene 58 x 96 mm. Farbwahl nach ALUKON Farbübersicht.

**ALUKON Rollladenpanzer**, bestehend aus rollgeformten und ausgeschäumten Aluminiumprofilen (M 311,

M 317, MY 442, M 521) oder aus PVC-Hohlkammerprofilen (RM 37, RE 52). Alle Rollladenprofile sind standardmäßig arretiert. Farbwahl entsprechend der Profil-Farbübersicht.

**ALUKON Schlussleiste**, passend zum Profiltyp, bestehend aus stranggepresstem Aluminium mit verzinktem Beschwerungseisen, seitlich verdeckt liegenden und drehbaren Anschlägen, mit Abschlusskeder aus PVC, Farbwahl entsprechend der Schlussleisten-Farbübersicht.

**geforderte Windwiderstandsklasse** nach DIN EN 13659: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Elementgröße:** Breite x Höhe (inklusive Kasten) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_x\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Führungsschienenfarbe:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Profilfarbe:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Schlussleistenfarbe:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Kastengröße:**

[ ] 265 x 260 (Usb-Wert: 0,56 W/m²K)

[ ] 305 x 260 (Usb-Wert: 0,46 W/m²K)

[ ] 365 x 260 (Usb-Wert: 0,40 W/m²K)

[ ] \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_x\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Breite in 1 cm Schritten) x (Höhe in 3 cm Schritten)

Ausschreibungstext der Firma ALUKON

Aufsatzkasten – AK-FLEX Revision außen – ohne Insektenschutz

**Panzer:**

[ ] M 317 - ALU (Profildeckbreite: 37,0 mm, max. Breite 290 cm, max. Höhe 385 cm, max. Fläche 6,5 m²)

[ ] M 311 - ALU (Profildeckbreite: 31,5 mm, max. Breite 300 cm, max. Höhe 378 cm, max. Fläche 6,5 m²)

[ ] MY 442 - ALU (Profildeckbreite: 42,0 mm, max. Breite 400 cm, max. Höhe 314 cm, max. Fläche 8,5 m²)

[ ] M 521 - ALU (Profildeckbreite: 52,2 mm, max. Breite 380 cm, max. Höhe 270 cm, max. Fläche 8,0 m²)

[ ] RM 37 - PVC (Profildeckbreite: 36,6 mm, max. Breite 200 cm, max. Höhe 300 cm, max. Fläche 2,9 m²)

[ ] RE 52 - PVC (Profildeckbreite: 52,5 mm, max. Breite 220 cm, max. Höhe 250 cm, max. Fläche 4,6 m²)

**Bedienung:**

[ ] mechanischer Motor

[ ] elektronischer Motor

[ ] Funkmotor

[ ] Kurbel

[ ] Gurt

[ ] = Zutreffendes bitte ankreuzen

Liefernachweis:

**ALUKON KG**

Münchberger Straße 31

D-95176 Konradsreuth

Telefon: +49 (0) 92 92 950-0

Telefax: +49 (0) 92 92 950-290

E-Mail: info@alukon.com

Internet: www.alukon.com