Ausschreibungstext der Firma ALUKON

Aufsatzkasten – AK-U.2 Raffstore – ohne Insektenschutz

**ALUKON Aufsatzkasten AK-U.2,** konform nach DIN 4108 Beiblatt 2:2006-03.

Aufsatzkasten bestehend aus vier PVC-Hohlkammerblenden ([ ] Sichtblende auf Wunsch aus stranggepresstem Aluminium), verschraubten PVC-Kopfstücken mit Kopfstückdämmung und Dämmkeilen aus dämmendem EPS, Einlauftrichter (am Kopfstück verschraubt) zum sicheren Einlauf des Behangs in die Führungsschiene. Adapterprofil zum leichten Aufclipsen bzw. Aufschrauben auf das Fenster und Einrasten des Raffstorekastens. (Für alle marktüblichen Fenstersysteme aus Kunststoff, Holz und Metall).

**ALUKON Führungsschiene,** dreiteilige PVC-Führungsschiene mit eingeschobener Raffstorelaufschiene und eingezogenen Kedern, Nippelschrauben zur Befestigung der Führungsschiene am Fensterrahmen.

PVC-Führungsschiene 60 x 86 mm. Farbwahl nach Farbübersicht „Folierungen“.

**ALUKON Raffstorebehang**, bestehend aus einer 80 mm flexiblen, ungebördelten Aluminium-Flachlamelle oder einer 80 mm beidseitig randgebördelten Aluminiumlamelle, mit passender stranggepresster Aluminium-Endleiste. Farbwahl entsprechend der Lamellen-Farbübersicht.

**geforderte Windwiderstandsklasse** nach DIN EN 13659: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Elementgröße:** Breite x Höhe (inklusive Kasten) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_x\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Führungsschienenfarbe:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Lamellenfarbe:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Lamelle:**

[ ] Flachlamelle F 80 (Gewicht: 2,6 kg/m², max. Elementbreite 335 cm, max. Höhe 440 cm)

[ ] gebördelte Lamelle S 80 (Gewicht: 3,0 kg/m², max. Elementbreite 335 cm, max. Höhe 200 cm)

**Bedienung:**

[ ] mechanischer Motor

[ ] elektronischer Motor

[ ] Funkmotor

[ ] = Zutreffendes bitte ankreuzen

Liefernachweis:

**ALUKON KG**

Münchberger Straße 31

D-95176 Konradsreuth

Telefon: +49 (0) 92 92 950-0

Telefax: +49 (0) 92 92 950-290

E-Mail: info@alukon.com

Internet: www.alukon.com