Ausschreibungstext der Firma ALUKON

Aufsatzkasten – AK-U.2 Revision innen – ohne Insektenschutz

**ALUKON Aufsatzkasten AK-U.2 – Revision innen,** konform nach DIN 4108 Beiblatt 2:2006-03.

Aufsatzkasten bestehend aus vier PVC-Hohlkammerblenden ([ ] Sichtblende auf Wunsch aus stranggepresstem Aluminium), verschraubten PVC-Kopfstücken mit Kopfstückdämmung und Dämmkeilen aus dämmendem EPS, Einlauftrichter (am Kopfstück verschraubt) zum sicheren Einlauf des Panzers in die Führungsschiene, Stahl-Achtkantwelle mit montierten Gleitlagern auf der im Kopfstück befestigten Lagerplatte gelagert. Adapterprofil zum leichten Aufclipsen bzw. Aufschrauben auf das Fenster und Einrasten des Rollladenkastens. (Für alle marktüblichen Fenstersysteme aus Kunststoff, Holz und Metall).

**ALUKON Führungsschiene,**

[ ] PVC-Führungsschiene mit einer Rollladenlaufnutbreite von 10,5 mm bei Miniprofilen (M 317, M 311, M 337, RM 37, MY 442) und einer Rollladenlaufnutbreite von 16,5 mm bei Maxiprofilen (M 521 und RE 52) mit integrierten Bürstenkedern, Nippelschrauben zur Befestigung der Führungsschiene am Fensterrahmen, nachrüsten des integrierten Insektenschutzes jederzeit möglich.

PVC-Führungsschiene 60 x 51 mm. Farbwahl nach Farbübersicht „Folierungen“.

[ ] Aluminium-Führungsschiene mit einer Rollladennutlaufbreite von 15 mm bei Mini- und Maxiprofilen mit integrierten Bürstenkedern, Nippelschrauben zur Befestigung der Führungsschiene am Fensterrahmen, Insektenschutzlaufnut durch Abdeckkappe verdeckt, nachrüsten des integrierten Insektenschutzes jederzeit möglich. Farbwahl entsprechend der ALUKON Farbübersicht

**ALUKON Rollladenpanzer,** bestehend aus rollgeformtem und ausgeschäumtem Aluminiumprofil (M 317,

M 311, M 337, MY 442, M 521) oder aus einem PVC-Hohlkammerprofil (RM 37, RE 52). Alle Rollladenprofile sind standardmäßig arretiert. Farbwahl entsprechend der Profil-Farbübersicht.

**ALUKON Schlussleiste**, passend zum Profiltyp,bestehend aus stranggepresstem Aluminium mit verzinktem Beschwerungseisen, mit Abschlusskeder aus PVC, Farbwahl entsprechend der Schlussleisten-Farbübersicht.

**geforderte Windwiderstandsklasse** nach DIN EN 13659: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Elementgröße:** Breite x Höhe (inklusive Kasten) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_x\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Führungsschienenfarbe:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Profilfarbe:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Schlussleistenfarbe:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Kastengröße:**

[ ] 175 (220 x 175 mm – Max. Elementhöhe 163 cm – Usb-Wert: 0,82 W/m²K)

[ ] 200 (220 x 200 mm – Max. Elementhöhe 245 cm – Usb-Wert: 0,79 W/m²K)

[ ] 240 (255 x 240 mm – Max. Elementhöhe 384 cm – Usb-Wert: 0,67 W/m²K)

**Panzer:**

[ ] M 317 - ALU (Profildeckbreite: 37,0 mm, max. Breite 290 cm, max. Höhe 370 cm, max. Fläche 6,5 m²)

[ ] M 311 - ALU (Profildeckbreite: 31,5 mm, max. Breite 300 cm, max. Höhe 378 cm, max. Fläche 6,5 m²)

[ ] M 337 - ALU (Profildeckbreite: 37,2 mm, max. Breite 320 cm, max. Höhe 334 cm, max. Fläche 7,0 m²)

[ ] MY 442 - ALU (Profildeckbreite: 42,0 mm, max. Breite 400 cm, max. Höhe 306 cm, max. Fläche 8,5 m²)

[ ] M 521 - ALU (Profildeckbreite: 52,2 mm, max. Breite 380 cm, max. Höhe 270 cm, max. Fläche 8,0 m²)

[ ] RM 37 - PVC (Profildeckbreite: 36,6 mm, max. Breite 200 cm, max. Höhe 384 cm, max. Fläche 2,9 m²)

[ ] RE 52 - PVC (Profildeckbreite: 52,5 mm, max. Breite 220 cm, max. Höhe 236 cm, max. Fläche 4,6 m²)

Ausschreibungstext der Firma ALUKON

Aufsatzkasten – AK-U.2 Revision innen – ohne Insektenschutz

**Bedienung:**

[ ] mechanischer Motor

[ ] elektronischer Motor

[ ] Funkmotor Liefernachweis:

[ ] Kurbel **ALUKON KG**

[ ] Gurt Münchberger Straße 31

D-95176 Konradsreuth

[ ] = Zutreffendes bitte ankreuzen

Telefon: +49 (0) 92 92 950-0

Telefax: +49 (0) 92 92 950-290

E-Mail: info@alukon.com

Internet: www.alukon.com