Ausschreibungstext der Firma ALUKON

Aufsatzkasten – AK-U.2 Revision außen – ohne Insektenschutz

**ALUKON Aufsatzkasten AK-U.2 – Revision außen,** konform nach DIN 4108 Beiblatt 2:2006-03.

Aufsatzkasten bestehend aus vier PVC-Hohlkammerblenden ([ ] Sichtblende auf Wunsch aus stranggepresstem Aluminium), verschraubten PVC-Kopfstücken mit Kopfstückdämmung und Dämmkeilen aus dämmendem EPS, Einlauftrichter (am Kopfstück verschraubt) zum sicheren Einlauf des Panzers in die Führungsschiene, Stahl-Achtkantwelle mit montierten Gleitlagern auf der im Kopfstück befestigten Lagerplatte gelagert. Adapterprofil zum leichten Aufclipsen bzw. Aufschrauben auf das Fenster und Einrasten des Rollladenkastens. (Für alle marktüblichen Fenstersysteme aus Kunststoff, Holz und Metall).

**ALUKON Führungsschiene,** zweiteilige PVC-Führungsschiene mit integrierten Bürstenkedern für Maxiprofile (M521 und RE 52), Nippelschrauben zur Befestigung der Führungsschiene am Fensterrahmen, nachrüsten des integrierten Insektenschutzes jederzeit möglich.

PVC-Führungsschiene 60 x 86 mm. Farbwahl nach Farbübersicht „Folierungen“.

**ALUKON Rollladenpanzer,** bestehend aus rollgeformtem und ausgeschäumtem Aluminiumprofil M 521 oder aus einem PVC-Hohlkammerprofil RE 52. Alle Rollladenprofile sind standardmäßig arretiert. Farbwahl entsprechend der Profil-Farbübersicht.

**ALUKON Schlussleiste,** bestehend aus stranggepresstem Aluminium mit verzinktem Beschwerungseisen, seitlich verdeckt liegenden und drehbaren Anschlägen, mit Abschlusskeder aus PVC, Farbwahl entsprechend der Schlussleisten-Farbübersicht. Profil: SL 520-DB.2 (Profildeckbreite 50 mm, Profildicke 10 mm)

**geforderte Windwiderstandsklasse** nach DIN EN 13659: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Elementgröße:** Breite x Höhe (inklusive Kasten) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_x\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Führungsschienenfarbe:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Profilfarbe:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Schlussleistenfarbe:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Kastengröße:**

[ ] 175 (220 x 175 mm – Max. Elementhöhe M521 = 93 cm / RE 52 = 94 cm – Usb-Wert: 0,82 W/m²K)

[ ] 200 (220 x 200 mm – Max. Elementhöhe M521 = 170 cm / RE 52 = 136 cm – Usb-Wert: 0,79 W/m²K)

[ ] 240 (255 x 240 mm – Max. Elementhöhe M521 = 270 cm / RE 52 = 236 cm – Usb-Wert: 0,67 W/m²K)

**Panzer:**

[ ] M 521 - ALU (Profildeckbreite: 52,2 mm, max. Breite 380 cm, max. Höhe 270 cm, max. Fläche 8,0 m²)

[ ] RE 52 - PVC (Profildeckbreite: 52,5 mm, max. Breite 220 cm, max. Höhe 236 cm, max. Fläche 4,6 m²)

**Bedienung:**

[ ] mechanischer Motor

[ ] elektronischer Motor

[ ] Funkmotor Liefernachweis:

[ ] Kurbel **ALUKON KG**

[ ] Gurt Münchberger Straße 31

D-95176 Konradsreuth

[ ] = Zutreffendes bitte ankreuzen

Telefon: +49 (0) 92 92 950-0

Telefax: +49 (0) 92 92 950-290

E-Mail: info@alukon.com

Internet: www.alukon.com