Ausschreibungstext der Firma ALUKON

Insektenschutz – Rahmentür RT 50

**ALUKON Rahmentür RT 50**, bestehend aus stranggepressten Aluminiumprofilen (38 x 31,5 mm) mit integrierten, hochfesten, doppelt verpressten Aluminium-Eckverbindern. Die Scharniere (2x Scharnier, 1x Federscharnier in schwarz) werden mittels justierbaren Befestigungsschlitten am Flügelprofil und am Rahmenprofil (39 x 36 mm) verschraubt. Die Griffleiste (in 90 cm Höhe – individuelle Anpassung möglich) unterteilt die Insektenschutzgaze in zwei voneinander getrennte Flächen. Die Griffleiste wird am Flügelprofil verschraubt. Die Schließhaltung erfolgt durch Magnetleisten im Flügel- und Rahmenprofil.

Max. Elementgröße: 130 cm breit, 250 cm hoch

**Gazenwahl:**

[ ] Standardgaze – schwarz

[ ] Standardgaze – grau

[ ] reißfeste Gaze – schwarz

[ ] reißfeste Gaze – grau

[ ] Durchblickgaze

**Elementgröße:** Breite x Höhe \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_x\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Farbe:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[ ] = Zutreffendes bitte ankreuzen

Liefernachweis:

**ALUKON KG**

Münchberger Straße 31

D-95176 Konradsreuth

Telefon: +49 (0) 92 92 950-0

Telefax: +49 (0) 92 92 950-290

E-Mail: info@alukon.com

Internet: www.alukon.com