Ausschreibungstext der Firma ALUKON

Insektenschutz – Pendeltür

**ALUKON Pendeltür,** bestehend aus stranggepressten Aluminiumprofilen (40 x 11 mm) mit integrierten, hochfesten, doppelt verpressten Aluminium-Eckverbindern. Die zwei Federscharniere oben und unten sowie das mittige Pendeltürscharnier (silber eloxiert) werden mittels justierbaren Befestigungsschlitten am Flügelprofil verschraubt. Die Griffleiste (in 90 cm Höhe – individuelle Anpassung möglich) unterteilt die Insektenschutzgaze in zwei voneinander getrennte Flächen. Die Griffleiste wird über ein Verbindungsprofil mit dem Flügel verbunden. Die Schließhaltung erfolgt durch drei Blockmagneten im Flügelprofil sowie im Rahmenprofil - auf der Gegenseite der Scharniere. Umlaufend wird ein Rahmenprofil (35 x 13,9 mm) zur Abdichtung sowie zur Befestigung des Flügels benötigt. Im unteren Bereich wird standardmäßig ein Trittschutzblech (Gesamthöhe ca. 13 cm) verbaut, welches zur Stabilisierung der Tür dient.

Max. Elementgröße: 130 cm breit, 250 cm hoch

**Zusatzausstattung:**

[ ] Katzenklappe

**Gazenwahl:**

[ ] Standardgaze - schwarz

[ ] Standardgaze - grau

[ ] reißfeste Gaze - schwarz

[ ] reißfeste Gaze - grau

[ ] Durchblickgaze

**Elementgröße:** Breite x Höhe \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_x\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Farbe:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[ ] = Zutreffendes bitte ankreuzen

Liefernachweis:

**ALUKON KG**

Münchberger Straße 31

D-95176 Konradsreuth

Telefon: +49 (0) 92 92 950-0

Telefax: +49 (0) 92 92 950-290

E-Mail: info@alukon.com

Internet: www.alukon.com