Ausschreibungstext der Firma ALUKON

Insektenschutz – Rahmentür RT-B

**ALUKON Rahmentür RT-B**, bestehend aus stranggepressten Aluminiumprofilen (35 x 11 mm) mit integrierten, hochfesten, doppelt verpressten Aluminium-Eckverbindern. Die Scharniere (silber eloxiert) werden mittels justierbaren Befestigungsschlitten am Flügelprofil verschraubt. Die Griffleiste (in 90 cm Höhe – individuelle Anpassung möglich) unterteilt die Insektenschutzgaze in zwei voneinander getrennte Flächen. Die Griffleiste wird über ein Verbindungsprofil mit dem Flügel verbunden Das Magnetband zur Schließhaltung der Tür wird im Flügelprofil eingeschoben und das Gegenstück am Fensterrahmen verklebt (bei umlaufendem Rahmenprofil im Rahmen eingeschoben). Die Abdichtung zum Türrahmen erfolgt durch einen 3-seitig umlaufenden Keder. Farbwahl entsprechend der ALUKON Farbübersicht.

Außenkante Fensterrahmen bis Außenkante Flügelprofil = 14 mm

Max. Elementgröße: 130 cm breit, 250 cm hoch

**Zusatzausstattung:**

[ ] Federschließer (zum selbständigen Schließen der Tür)

[ ] umlaufendes Rahmenprofil – Außenkante Fensterrahmen bis Außenkante Flügelprofil = 18 mm

[ ] Trittschutz

[ ] Katzenklappe (weiß)

**Gazenwahl:**

[ ] Standardgaze - schwarz

[ ] Standardgaze - grau

[ ] reißfeste Gaze - schwarz

[ ] reißfeste Gaze - grau

[ ] Durchblickgaze

**Elementgröße:** Breite x Höhe \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_x\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Farbe:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[ ] = Zutreffendes bitte ankreuzen

Liefernachweis:

**ALUKON KG**

Münchberger Straße 31

D-95176 Konradsreuth

Telefon: +49 (0) 92 92 950-0

Telefax: +49 (0) 92 92 950-290

E-Mail: info@alukon.com

Internet: www.alukon.com