Ausschreibungstext der Firma ALUKON

Insektenschutz – Schiebetür – unten gelagert – 1-flügelig

**ALUKON Schiebetür**, bestehend aus einem Flügelprofil inkl. Griffleiste (60 x 13 mm) aus stranggepressten Aluminium mit im Profil integrierten, hochfesten, doppelt verpressten Aluminium-Eckverbindern. Der Rahmen besteht aus mindestens zwei Rahmenprofilen. Das Flügelprofil wird in der unteren Schiene geführt. Ab einer Flügelbreite von 150 cm muss ein Stabilisierungsprofil eingezogen werden. Die Abdichtung erfolgt waagerecht durch eine 4 mm sowie senkrecht mit einer 12,5 mm Bürstendichtung.

Max. Elementgröße: 180 cm Flügelbreite, 360 cm Anlagenbreite, 260 cm Höhe

**Rahmenprofil oben:**

[ ] Z-Profil (8,5 x 26,5)

[ ] U-Bodenschiene (32 x 14,1 mm)

**Rahmenprofil unten:**

[ ] Z-Profil (8,5 x 26,5)

[ ] U-Bodenschiene (32 x 14,1 mm)

[ ] T-Bodenschiene (16 x 14,1 mm)

**Zusatzausstattung:**

[ ] umlaufendes Rahmenprofil

**Gazenwahl:**

[ ] Standardgaze – schwarz

[ ] Standardgaze – grau

[ ] reißfeste Gaze – schwarz

[ ] reißfeste Gaze – grau

[ ] Durchblickgaze

**Elementgröße:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_x\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_x\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Anlagenbreite x Flügelbreite x Höhe)

**Farbe:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[ ] = Zutreffendes bitte ankreuzen

Liefernachweis:

**ALUKON KG**

Münchberger Straße 31

D-95176 Konradsreuth

Telefon: +49 (0) 92 92 950-0

Telefax: +49 (0) 92 92 950-290

E-Mail: info@alukon.com

Internet: www.alukon.com