Ausschreibungstext der Firma ALUKON

Insektenschutz – Schiebetür – oben gelagert – 2-flügelig – Flügel parallel laufend

**ALUKON Schiebetür**, bestehend aus einem Flügelprofil inkl. Griffleiste (60 x 13 mm) aus stranggepressten Aluminium mit im Profil integrierten, hochfesten, doppelt verpressten Aluminium-Eckverbindern. Der Rahmen besteht aus zwei Rahmenprofilen oben (U-Profil 16 x 22,5 mm) und unten aus einer U-Bodenschiene (32 x 14,1 mm), beide Flügel laufen in unterschiedlichen Führungen. Die Flügel werden mittels Laufwagen in der oberen Schiene geführt. Die Abdichtung erfolgt durch Bürstendichtungen im Flügelprofil. Ab einer Flügelbreite von 150 cm muss ein Stabilisierungsprofil eingezogen werden.

Max. Elementgröße: 180 cm Flügelbreite, 360 cm Anlagenbreite, 260 cm Höhe

**Zusatzausstattung:**

[ ] SoftClose Dämpfung

[ ] Anschlag

[ ] umlaufendes Rahmenprofil

**Gazenwahl:**

[ ] Standardgaze – schwarz

[ ] Standardgaze – grau

[ ] reißfeste Gaze – schwarz

[ ] reißfeste Gaze – grau

[ ] Durchblickgaze

**Elementgröße:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_x\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_x\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Anlagenbreite x Flügelbreite x Höhe)

**Farbe:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[ ] = Zutreffendes bitte ankreuzen

Liefernachweis:

**ALUKON KG**

Münchberger Straße 31

D-95176 Konradsreuth

Telefon: +49 (0) 92 92 950-0

Telefax: +49 (0) 92 92 950-290

E-Mail: info@alukon.com

Internet: www.alukon.com