Ausschreibungstext der Firma ALUKON

Insektenschutz – Schiebetür – unten gelagert – 2-flügelig – Flügel gegeneinander laufend

**ALUKON Schiebetür**, bestehend aus einem Flügelprofil inkl. Griffleiste (60 x 13 mm) aus stranggepressten Aluminium mit im Profil integrierten, hochfesten, doppelt verpressten Aluminium-Eckverbindern. Der Rahmen besteht aus mindestens zwei Rahmenprofilen. Beide Flügel laufen in der gleichen Führung und werden im unteren Rahmenprofil geführt. Die Abdichtung erfolgt durch 8 mm Bürstendichtung im Flügelprofil und einem Dichtungsprofil zur mittigen Abdichtung zur Flügel zueinander.

Max. Elementgröße: 150 cm Flügelbreite, 600 cm Anlagenbreite, 260 cm Höhe

**Rahmenprofil unten:**

[ ] Z-Profil (10 x 22,5 mm)

[ ] U-Bodenschiene (32 x 14,1 mm)

**Rahmenprofil oben:**

[ ] Z-Profil (10 x 22,5 mm)

[ ] U-Bodenschiene (32 x 14,1 mm)

**Zusatzausstattung:**

[ ] umlaufendes Rahmenprofil

**Gazenwahl:**

[ ] Standardgaze – schwarz

[ ] Standardgaze – grau

[ ] reißfeste Gaze – schwarz

[ ] reißfeste Gaze – grau

[ ] Durchblickgaze

**Elementgröße:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_x\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_x\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Anlagenbreite x Flügelbreite x Höhe)

**Farbe:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[ ] = Zutreffendes bitte ankreuzen

Liefernachweis:

**ALUKON KG**

Münchberger Straße 31

D-95176 Konradsreuth

Telefon: +49 (0) 92 92 950-0

Telefax: +49 (0) 92 92 950-290

E-Mail: info@alukon.com

Internet: www.alukon.com