Ausschreibungstext der Firma ALUKON

Insektenschutz – Plisseetür – 2-flügelig

**ALUKON Plisseetür**, bestehend aus stranggepressten Aluminiumprofilen.

Einem Griffprofil (45 x 31 mm), einem Griffprofil Gegenstück (45 x 31 mm), zwei Rahmenprofile (17 x 32 mm), zwei Kammerprofile (31 x 26 mm, bei Elementbreiten > 130 cm 41 x 26 mm), einer oberen Führung (32 x 46 mm) und einer unteren Führung (32 x 15 mm). Die Montage aller stranggepressten Einzelteile erfolgt durch ein Stecksystem. Die Höhe der Bodenschwelle entspricht max. 15 mm. Die Insektenschutzgaze wird durch eine Schnurführung besonders stabil und ist jederzeit leicht zu bedienen. Die Gaze kann komplett in den Rahmen eingeschoben werden und ist somit vor Witterung geschützt.

Max. Elementgröße: 300 cm breit, 230 cm hoch.

**Zusatzaustattung:**

[ ] im Profil integrierte Magnetzuhaltung

**Gazenwahl:**

[ ] Standardgaze – schwarz

[ ] Standardgaze – grau

**Elementgröße:** Breite x Höhe \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_x\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Farbe:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[ ] = Zutreffendes bitte ankreuzen

Liefernachweis:

**ALUKON KG**

Münchberger Straße 31

D-95176 Konradsreuth

Telefon: +49 (0) 92 92 950-0

Telefax: +49 (0) 92 92 950-290

E-Mail: info@alukon.com

Internet: www.alukon.com