Ausschreibungstext der Firma ALUKON

Insektenschutz – Spannrahmen – SP-F

**ALUKON Spannrahmen SP-F,** bestehend aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit im Profil integrierten, hochfesten, doppelt verpressten Aluminium-Eckverbindern. Befestigung erfolgt links und rechts durch je zwei Federstifte mit Hülse im vertikalen Fensterrahmen oder Mauerwerk. Zur einfachen Montage/Demontage des Spannrahmens ist links und rechts am Spannrahmen innenseitig jeweils eine transparente Grifflasche auf justierbaren Befestigungsschlitten verschraubt. Die Abdichtung erfolgt durch eine umlaufende 8 mm Bürste.

Bei Rahmengrößen über 130 cm (SP-F 24) bzw. 150 cm (SP-F 35) wird zusätzlich mittig ein Stabilisierungsprofil montiert. Farbwahl entsprechend der ALUKON Farbübersicht.

**Rahmenprofil:**

[ ] SP-F 35 (35 x 11 mm)

[ ] SP-F 24 (24 x 11 mm)

**Insektenschutzgaze:**

[ ] Standardgaze – schwarz

[ ] Standardgaze – grau

[ ] Durchblickgaze

[ ] reißfeste Gaze – schwarz

[ ] reißfeste Gaze – grau

[ ] Pollenschutz- & Durchblickgaze

[ ] Edelstahlgaze

**Elementgröße:** Breite x Höhe (Außenmaß Spannrahmen) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_x\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Rahmenfarbe:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Tiefe Blendrahmenüberschlag:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[ ] = Zutreffendes bitte ankreuzen

Liefernachweis:

**ALUKON KG**

Münchberger Straße 31

D-95176 Konradsreuth

Telefon: +49 (0) 92 92 950-0

Telefax: +49 (0) 92 92 950-290

E-Mail: info@alukon.com

Internet: www.alukon.com