Ausschreibungstext der Firma ALUKON

Insektenschutz – Spannrahmen – SP-B 24

**ALUKON Spannrahmen SP-B**, für flächenbündige Fenster, bestehend aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit im Profil integrierten, hochfesten, doppelt verpressten Aluminium-Eckverbindern. Die Spannrahmen werden mit jeweils für den Fenstertyp passenden Edelstahlhaken, zwei lange oben und zwei kurze unten, in der Fensternut befestigt. Die Edelstahlhaken werden am Spannrahmen mittels justierbaren Befestigungsschlitten in einer Rahmenprofil-Nut befestigt. Zur einfachen Montage/Demontage des Spannrahmens ist links und rechts am Spannrahmen innenseitig jeweils eine transparente Grifflasche auf justierbaren Befestigungsschlitten verschraubt. Die Lage der Grifflaschen ist völlig frei in der Rahmenhöhe einstellbar. Die Abdichtung zum Fensterrahmen erfolgt standarmäßig ohne Bürste. Profil: SP-B 24 (24 x 11 mm)

Farbwahl entsprechend der ALUKON Farbübersicht.

Bei Rahmengrößen über 130 cm wird zusätzlich mittig ein Stabilisierungsprofil montiert

Abstand zwischen Außenkante Fensterrahmen und Außenkante Rahmenprofil = 11 mm

**Insektenschutzgaze:**

[ ] Standardgaze – schwarz

[ ] Standardgaze – grau

[ ] Durchblickgaze

[ ] reißfeste Gaze – schwarz

[ ] reißfeste Gaze – grau

[ ] Pollenschutz- & Durchblickgaze

[ ] Edelstahlgaze

**Elementgröße:** Breite x Höhe (Außenmaß Spannrahmen) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_x\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Rahmenfarbe:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Tiefe Blendrahmenüberschlag:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[ ] = Zutreffendes bitte ankreuzen

Liefernachweis:

**ALUKON KG**

Münchberger Straße 31

D-95176 Konradsreuth

Telefon: +49 (0) 92 92 950-0

Telefax: +49 (0) 92 92 950-290

E-Mail: info@alukon.com

Internet: www.alukon.com