Ausschreibungstext der Firma ALUKON

Insektenschutz – Drehrahmen – DR-B

**ALUKON Drehrahmen DR-B**, bestehend aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit im Profil integrierten, hochfesten, doppelt verpressten Aluminium-Eckverbindern. An den Fensterrahmen und mit dem Flügelprofil verschraubtes Scharnier aus Aluminium, optional mit Rahmenprofil zwischen Scharnier und Fensterrahmen [ ], auf der Gegenseite des Scharniers ist innenseitig eine transparente Grifflasche auf justierbaren Befestigungsschlitten verschraubt. Mit Magnetband um ein selbständiges Öffnen zu verhindern. Die Abdichtung zum Fensterrahmen erfolgt standardmäßig durch eine 8 mm Bürstendichtung, bei optionalem Rahmenprofil mit einer 4 mm Bürstendichtung. Bei Rahmengrößen über 180 cm wird zusätzlich mittig ein Stabilisierungsprofil montiert. Flügelprofil (35 x 11 mm), Rahmenprofil (35 x 13,9 mm)

Farbwahl entsprechend der ALUKON Farbübersicht

Abstand zwischen Außenkante Fensterrahmen und Außenkante Flügelprofil ohne Rahmenprofil = 14 mm

Abstand zwischen Außenkante Fensterrahmen und Außenkante Flügelprofil mit Rahmenprofil = 18 mm

**Insektenschutzgaze:**

[ ] Standardgaze – schwarz

[ ] Standardgaze – grau

[ ] Durchblickgaze

[ ] reißfeste Gaze – schwarz

[ ] reißfeste Gaze – grau

[ ] Pollenschutz- & Durchblickgaze

[ ] Edelstahlgaze

**Elementgröße:** Breite x Höhe (Außenmaß Drehrahmen) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_x\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Rahmenfarbe:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Tiefe Blendrahmenüberschlag:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[ ] = Zutreffendes bitte ankreuzen

Liefernachweis:

**ALUKON KG**

Münchberger Straße 31

D-95176 Konradsreuth

Telefon: +49 (0) 92 92 950-0

Telefax: +49 (0) 92 92 950-290

E-Mail: info@alukon.com

Internet: www.alukon.com