Ausschreibungstext der Firma ALUKON

Insektenschutz – Insektenschutzrollo

**ALUKON Insektenschutzrollo,** bestehend aus einem zweiteiligen stranggepressten Aluminiumkasten

mit dazu passenden PVC-Blendkappen an den Stirnseiten, Insektenschutzgaze über die Federmechanik mit (Elementbreite > 72 cm) oder ohne Bremse (Elementbreite < 72 cm) und Spannteil in den Blendkappen befestigt. Kastengröße: 47 x 47 mm

Max. Elementgröße: Breite 180 cm, Höhe 250 cm, Fläche 3 m²

**ALUKON Führungsschiene,** bestehend aus stranggepresstem Aluminium, mit integrierter Dicht- und Schrägbürste. Montierte Easy-Click Aufnahme die das Öffnen und Schließen des Behanges durch einen kurzen Druck ermöglicht. Passend zur Kastenfarbe beschichtet.

Profil: A 23 (36,5 x 18,3 mm)

**ALUKON Schlussleiste,** bestehend aus stranggepresstem Aluminium mit Bürste nach hinten (zum Fenster) gerichtet [ ], optional nach unten gerichtet (zur Fensterbank) [ ].

Passend zur Kastenfarbe beschichtet. Profil: SL-I (39,25 x 8,5 mm)

Kastenform:

[ ] 20° schräg

[ ] rund

Insektenschutzgaze:

[ ] schwarz

[ ] grau

**Elementgröße:** Breite x Höhe (Außenmaß Spannrahmen) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_x\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Kasten- , Führungsschienen- und Schlussleistenfarbe:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[ ] = Zutreffendes bitte ankreuzen

Liefernachweis:

**ALUKON KG**

Münchberger Straße 31

D-95176 Konradsreuth

Telefon: +49 (0) 92 92 950-0

Telefax: +49 (0) 92 92 950-290

E-Mail: info@alukon.com

Internet: www.alukon.com