Ausschreibungstext der Firma ALUKON

Lichtschachtabdeckung

**ALUKON-Lichtschachtabdeckung LSA**, bestehend aus stranggepresstem silber eloxiertem Aluminiumprofil mit Streckmetallgitter. Formstabiler Rahmen mit verdeckt liegenden klemmbaren Eckverbindern. Die Abdichtung erfolgt durch eine 8 mm Bürstendichtung oder eine Winkelbürste zum Bauwerk. Die Befestigung erfolgt durch eine sichtbare oder verdeckt liegende Verschraubung.

**Zusatzaustattung:**

[ ] Alu-Winkel (zur Befestigung einer horizontalen und vertikalen LSA notwendig)

**Befestigung:**

[ ] verdeckt

[ ] sichtbar

**Elementgröße:** Breite x Tiefe \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_x\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[ ] = Zutreffendes bitte ankreuzen

Liefernachweis:

**ALUKON KG**

Münchberger Straße 31

D-95176 Konradsreuth

Telefon: +49 (0) 92 92 950-0

Telefax: +49 (0) 92 92 950-290

E-Mail: info@alukon.com

Internet: www.alukon.com