Ausschreibungstext der Firma ALUKON

Vorbauraffstore – vorgesetzte Kopfleiste - mit integriertem Insektenschutz

**ALUKON Vorbauraffstore**, geschlossener Kasten aus stranggepresstem Aluminium, Oberfläche pulverbeschichtet und einbrennlackiert, mit Druckgussblendenkappen, Oberschiene aus verzinktem Stahl, zweigeteilten Einlauftrichter aus Kunststoff. Vorgesetzte Kopfleiste mit Umlenkung im Kasten zur Erhöhung der maximalen Pakethöhe. Kastengröße 205.

**Kastenform**

[ ] 20° schräg (Revision vorn) / max. Elementbreite: 360 cm

[ ] 45° schräg (Revision vorn) / max. Elementbreite: 360 cm

[ ] Rund (Revision vorn) / max. Elementbreite: 360 cm

**ALUKON Führungsschiene**, RS-FS-I, dreiteilig, bestehend aus Grundschiene (27 x 83,8 mm), Behangführung (18 x 17,6 mm) und Insektenschutzlaufschiene (32 x 18,3 mm). Einzelteile aus stranggepresstem Aluminium, passend zur Kastenfarbe pulverbeschichtet, mit integrierten Spezial-Kedereinlagen aus Polyethylen.

**ALUKON Raffstorebehang,** Lamellen aus speziallegiertem Aluminium, doppelt einbrennlackiert, Oberfläche witterungsbeständig, kratz- und schlagfest in folgenden Ausführungen:

[ ] Flachlamelle F80 – 80 mm flexible, ungebördelte Aluminium-Flachlamelle (Gewicht: 2,6 kg/m²)

(max. Elementhöhe 250 cm)

[ ] gebördelte Lamelle S80 – beidseits randgebördelte Aluminiumlamelle (Gewicht: 3,0 kg/m²)

(max. Elementhöhe 230 cm)

[ ] gebördelte Lamelle Z90 – z-förmige randgebördelte Aluminiumlamelle mit Dichtkeder (Gewicht: 3,1 kg/m²)

(max. Elementhöhe 250 cm)

**ALUKON Unterleiste,** abkippbar, rechteckig aus stranggepresstem Aluminiumprofil (83 x 11 mm), Oberseite mit Behanglamelle abgedeckt. Geometrie an die Lamellenform angepasst. Glatter Seitenabschluss durch geschlossene Kunststoff-Endkappen. Pulverbeschichtet nach Wunsch.

**ALUKON Insektenschutz**, bestehend aus Federmechanik, Gegenlager mit Bremse, Insektenschutzgitter auf

20 mm Nutwelle, stranggepresste Insektenschutz-Schlussleiste SL-I.2 (Profildeckbreite 39,3 mm, Profildicke 8,5 mm) mit Griffleisten, Easy-Click-Funktion, Bürste zum Abdichten, Insektenblocker im Kasten

(max. Elementbreite 1,8 m, max. Elementhöhe 2,5 m, max. Fläche 3,0 m²).

**Bedienung**

[ ] mechanischer Motor

[ ] elektronischer Motor

[ ] Funkmotor

Ausschreibungstext der Firma ALUKON

Vorbauraffstore – vorgesetzte Kopfleiste - mit integriertem Insektenschutz

**geforderte Windwiderstandsklasse** nach DIN EN 13659:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Elementgröße Raffstore:** Breite x Höhe (inklusive Kasten) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_x\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Elementgröße Insektenschutz:** Breite x Höhe (inklusive Kasten)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_x\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(max. Elementgröße: max. Elementbreite 1,8 m, max. Elementhöhe 2,5 m, max. Fläche 3,0 m²)

**Kasten-, Führungsschienen und Unterleistenfarbe:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Lamellenfarbe:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[ ] = Zutreffendes bitte ankreuzen

Liefernachweis:

**ALUKON KG**

Münchberger Straße 31

D-95176 Konradsreuth

Telefon: +49 (0) 92 92 950-0

Telefax: +49 (0) 92 92 950-290

E-Mail: [info@alukon.com](mailto:info@alukon.com)

Internet: www.alukon.com