Ausschreibungstext der Firma ALUKON

Vorbauraffstore – mit integriertem Insektenschutz

**ALUKON Vorbauraffstore**, geschlossener Kasten aus stranggepresstem Aluminium, Oberfläche pulverbeschichtet und einbrennlackiert, mit Druckgussblendenkappen, Oberschiene aus verzinktem Stahl, zweigeteilten Einlauftrichter aus Kunststoff.

Kastengröße wie erforderlich oder entsprechend der gewählten Kastengröße.

**Kastenform**

[ ] 20° schräg (Revision vorn) / max. Elementbreite: 360 cm

[ ] 20° schräg (Revision unten) / max. Elementbreite: 360 cm

[ ] 45° schräg (Revision vorn) / max. Elementbreite: 360 cm

[ ] 90° gerade (Revision unten) / max. Elementbreite: 360 cm

[ ] Rund (Revision vorn) / max. Elementbreite: 360 cm

[ ] Putzträger 20° schräg (Revision unten) / max. Elementbreite: 290 cm

[ ] Putzträger 90° gerade (Revision unten) / max. Elementbreite: 290 cm

**Kastengröße**

[ ] 180er Kasten

[ ] 205er Kasten

**ALUKON Führungsschiene**, RS-FS-I, dreiteilig, bestehend aus Grundschiene (27 x 83,8 mm), Behangführung (18 x 17,6 mm) und Insektenschutzlaufschiene (32 x 18,3 mm). Einzelteile aus stranggepresstem Aluminium, passend zur Kastenfarbe pulverbeschichtet, mit integrierten Spezial-Kedereinlagen aus Polyethylen.

**ALUKON Raffstorebehang,** Lamellen aus speziallegiertem Aluminium, doppelt einbrennlackiert, Oberfläche witterungsbeständig, kratz- und schlagfest in folgenden Ausführungen:

[ ] Flachlamelle F80 – 80 mm flexible, ungebördelte Aluminium-Flachlamelle (Gewicht: 2,6 kg/m²)

(max. Elementhöhe: 180er Kasten 250 cm / 205er Kasten 250 cm)

[ ] gebördelte Lamelle S80 – beidseits randgebördelte Aluminiumlamelle (Gewicht: 3,0 kg/m²)

(max. Elementhöhe: 180er Kasten 120 cm / 205er Kasten 160 cm)

[ ] gebördelte Lamelle Z90 – z-förmige randgebördelte Aluminiumlamelle mit Dichtkeder (Gewicht: 3,1 kg/m²)

(max. Elementhöhe: 180er Kasten 120 cm / 205er Kasten 160 cm)

**ALUKON Unterleiste,** abkippbar, rechteckig aus stranggepresstem Aluminiumprofil, Oberseite mit Behanglamelle abgedeckt. Geometrie an die Lamellenform angepasst (83 x 11 mm). Glatter Seitenabschluss durch geschlossene Kunststoff-Endkappen. Pulverbeschichtet nach Wunsch.

**ALUKON Insektenschutz**, bestehend aus Federmechanik, Gegenlager mit Bremse, Insektenschutzgitter auf

20 mm Nutwelle, stranggepresste Insektenschutz-Schlussleiste SL-I.2 (Profildeckbreite 39,3 mm, Profildicke 8,5 mm) mit Griffleisten, Easy-Click-Funktion, Bürste zum Abdichten, Insektenblocker im Kasten.

(max. Elementbreite 1,8 m, max. Elementhöhe 2,5 m, max. Fläche 3,0 m²).

**Bedienung**

[ ] mechanischer Motor

[ ] elektronischer Motor

[ ] Funkmotor

Ausschreibungstext der Firma ALUKON

Vorbauraffstore – mit integriertem Insektenschutz

**geforderte Windwiderstandsklasse** nach DIN EN 13659:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Elementgröße Raffstore:** Breite x Höhe (inklusive Kasten) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_x\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Elementgröße Insektenschutz:** Breite x Höhe (inklusive Kasten)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_x\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(max. Elementgröße: max. Elementbreite 1,8 m, max. Elementhöhe 2,5 m, max. Fläche 3,0 m²)

**Kasten-, Führungsschienen und Unterleistenfarbe:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Lamellenfarbe:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[ ] = Zutreffendes bitte ankreuzen

Liefernachweis:

**ALUKON KG**

Münchberger Straße 31

D-95176 Konradsreuth

Telefon: +49 (0) 92 92 950-0

Telefax: +49 (0) 92 92 950-290

E-Mail: [info@alukon.com](mailto:info@alukon.com)

Internet: www.alukon.com