Ausschreibungstext der Firma ALUKON

ZipTex.2

**Allgemein:**

ALUKON-ZipTex.2-Element als Putzträgerkasten oder Vorbaukasten, aus stranggepresstem Aluminium, textilem Behang und stranggepresster Aluminiumführungsschiene mit Kunststoffführung.

Die Anlagen erreichen nach DIN EN 13561 bei bis zu 400 cm Breite eine Windwiderstandsklasse von 6 und bis zu einer maximalen Breite von 600 cm eine Windwiderstandsklasse von 4.

**Kasten:**

Vorbauelement mit geschlossenem und stranggepressten 3-4 teiligen Kasten, allseitig geschlossen, Oberfläche pulverbeschichtet und einbrennlackiert, mit Druckgussblendenkappen, Nutrohr in der Größe 63mm, 78mm oder 100 mm je nach Kastengröße, an die Blendkappe angepasste Abweisbleche, einer Motorlagerplatte, teleskopierbarer Walzenkapsel, Kastenfarbe entsprechend der ALUKON-Ausstattungsübersicht. Kästen in den Größen 90, 100, 125 und 138 sowie in 6 unterschiedlichen Formen erhätlich.

Kastengröße wie erforderlich oder wie in den Positionen beschrieben.

[ ] 20° schräg – Revision vorn (100er, 125er, 138er Kasten)

[ ] 20° schräg – Revision unten (90er, 100er, 125er, 138er Kasten)

[ ] 90° gerade – Revision unten (90er, 100er, 125er Kasten

[ ] Rund (138er Kasten)

[ ] 20° schräg – Putzträger (100er, 125er, 138er Kasten)

[ ] 90° gerade – Putzträger (100er, 125er, 138er Kasten)

**Führungsschiene:**

Dreiteilige ALUKON-Führungsschiene aus zwei stranggepresstem Aluminiumprofilen und einer integrierten Kunststoffführung mit den Abmaßen 34,3 mm x 42 mm, zur Montage im Sturz oder am Fenster. Die Führungsschiene

wird farbgleich zum Kasten pulverbeschichtet und einbrennlackiert.

Mit PVC Abdeckkappen, für 10 mm Bohrloch, farbgleich zur Führungsschiene.

**Behang:**

Auswahl des Behanges aus der ALUKON-Behangkollektion. Behang mit je einer Reisverschlusshälfte links und rechts, zur stabilen Führung selbst bei hohen Elementgrößen. Die Verbindung des Behanges mit der Nutwelle erfolgt durch eine formschlüssige Verbindung.

Typenübersicht:

Satiné 5500

Twilight PEARL 297

Orchestra Uni

SOLTIS 86

SOLTIS 92

SOLTIS 92B (Verdunkelungsstoff)

**Fallstab:**

Rechteckiger Fallstab mit den Abmaßen 30,5 mm x 21 mm, bestehend aus stranggepresstem Aluminium mit verzinktem nicht sichtbaren Beschwerungseisen und seitlich liegenden Gleitern (Schwarz), pulverbeschichtet passend zur Kastenfarbe, mit Bürsteneinlage.

Ausschreibungstext der Firma ALUKON

ZipTex.2

**Antrieb:**

Der Antrieb erfolgt durch einen in der Nutwelle integrierten elektronischen Motor oder Funkmotor inkl. Adapter und Mitnehmer.

**Elementgröße:** Breite x Höhe (inklusive Kasten) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_x\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Die maximalen Elementgrößen betragen: 600 cm breit, 600 cm hoch, 18 m² Fläche.

**Kasten- und Führungsschienenfarbe:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Behang:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Liefernachweis:

ALUKON KG

Münchberger Straße 31

D-95176 Konradsreuth

Telefon: +49 (0) 92 92 950-0

Telefax: +49 (0) 92 92 950-290

E-Mail: info@alukon.com

Internet: www.alukon.com