Ausschreibungstext der Firma ALUKON

Deckenlauftor

**ALUKON Deckenlauftor**, bestehend aus vier stranggepressten Führungsschienen verbunden durch Stahl-Eckumlenkungen und einer stranggepressten Sturzblende, zwei Vertikale Schienen (97 x 83 mm) ausgestattet mit Bürsteneinlage, Federführung mit integriertem Federpaket, Seilführung und Fangvorrichtung. Zwei Schienen horizontal, eine für die seitliche Aufnahme des Deckenlaufmotors (95 x 119 mm) und die andere als Laufschiene (95 x 42 mm). Die Befestigung der vertikalen Führungsschienen erfolgt durch direkte Verschraubung der Führungsschienen vor, hinter oder in der Laibung. Die Befestigung der horizontalen Führungsschienen erfolgt bei Montage an der Wand durch Wandkonsolen, bei Montage an der Decke durch Auslegerkonsolen.

Sturzblende sowie Führungsschienen werden pulverbeschichtet

Max. Elementgröße: max. Breite 363,5 cm, max. Höhe 300 cm

**ALUKON Rolltorpanzer T 77**, bestehend aus rollgeformten und ausgeschäumten Aluminiumprofilen,

arretiert durch Spezialarretierklipse mit Laufrollen, Profil mit Dicklackbeschichtung.

(Profildeckbreite: 77 mm, Profilstärke: 18,5 mm)

**ALUKON Schlussleiste SL RT**, bestehend aus stranggepresstem Aluminium, passend zur Panzerfarbe pulverbeschichtet, mit Gummiabschlussprofil mit Dichtlippe

(Profildeckbreite: 77 mm, Profilstärke: 18,5 mm)

**Bedienung:**

Die Bedienung erfolgt durch einen Seitenantrieb, der an der horizontalen Führungsschiene befestigt wird.

Dem Motor liegen standardmäßig zwei 2-Kanal-Handsender bei.

[ ] GA 103 (Hochschiebesicherung, Hinderniserkennung, Soft-Start, Soft-Stop und automatischer Zulauf – 5 W im Stand-by Betrieb)

[ ] GA 203 (Hochschiebesicherung, Hinderniserkennung, Soft-Start, Soft-Stop, automatischer Zulauf, Schnell-Auf-Funktion, Lüftungsfunktion und Stromsparfunktion – 0,5 W im Stand-by Betrieb)

**Zusatzausstattung:**

[ ] Homelink-Motor

[ ] Notentriegelung mit Steckschloss

**Elementgröße:** Breite x Höhe \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_x\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Führungsschienenfarbe:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Profilfarbe:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[ ] = Zutreffendes bitte ankreuzen Liefernachweis:

**ALUKON KG**

Münchberger Straße 31

D-95176 Konradsreuth

Telefon: +49 (0) 92 92 950-0

Telefax: +49 (0) 92 92 950-290

E-Mail: info@alukon.com

Internet: www.alukon.com