Ausschreibungstext der Firma ALUKON

Rollgitter

**ALUKON Rollgitter**, bestehend aus einem rollgeformtem und gekantetem Aluminiumkasten mit Scharnierverbindung, allseitig geschlossen, Oberfläche einbrennlackiert, in abgeschrägter Ausführung 45, Stahlblendkappen mit Anrollautomatik, Einlaufrollen, verzinkter 70 mm Stahl-Acht-Kantwelle mit Kunststoff-Aufsteckringen oder 125 mm Stahl-Wickelwelle je nach Elementgröße, Abrollsicherung mit elektrischer Abschaltung. Kastengröße 300 (303 x 300 mm)

Max. Elementgröße: max. Breite 500 cm, max. Höhe 300 cm, max. Fläche 15 m²

**ALUKON Führungsschiene**, bestehend aus stranggepresstem Aluminium, mit integrierten Hart-PVC-Kedereinlagen und integrierter Bürste sowie zusätzlicher Bürsteneinlage.

Führungsschiene RTF 90 (90 x 34 mm) bei Elementbreiten < 450 cm,

Führungsschiene RTF 150.2 (39,5 x 150 mm) bei Elementbreiten > 450 cm.

**ALUKON Rollgitterpanzer,** bestehend aus stranggepressten und arretierten Aluminiumgitterprofilen (SFP-S) mit Sichtfenstern und Strukturlackbeschichtung. Auf Wunsch mit Polycarbonateinlage (SFP-P)

(Profildeckbreite: 77 mm, Profilstärke: 18,5 mm, Sichtfenster: 100 x 40 mm)

**ALUKON Schlussleiste SL RT**, bestehend aus stranggepresstem Aluminium, passend zur Panzerfarbe pulverbeschichtet, mit Nut für PVC-Abschlussprofil oder Profil für Unterschienenabschaltung.

(Profildeckbreite: 77 mm, Profilstärke: 18,5 mm)

**Bedienung:**

[ ] Totmannsteuerung

[ ] Sicherheitspaket Nr.1 (Rolltorsteuerung, 2-Kanal Handsender, Sicherheitskontaktleiste OSE, Anschlusspaket)

[ ] Sicherheitspaket Nr.2 (Sicherheitspaket Nr.1 + Durchfahrtslichtschranke)

[ ] Sicherheitspaket Nr.3 (Sicherheitspaket Nr.1 + Lichtschrankenmodul und Einweglichtschranke)

**Zusatzausstattung:**

[ ] Schallschutzpaket

[ ] Hochschiebesicherung

[ ] NHK-Bedienung 1

[ ] NHK-Bedienung 2 (am Kasten abschließbar)

[ ] NHK-Bedienung 3 (abschließbar für Rechtsrollertore)

[ ] NHK-Bedienung 4 (abschließbar für Linksrollertore)

**Elementgröße:** Breite x Höhe (inklusive Kasten) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_x\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Kasten- und Führungsschienenfarbe:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Profilfarbe:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[ ] = Zutreffendes bitte ankreuzen

Ausschreibungstext der Firma ALUKON

Rollgitter

Liefernachweis:

**ALUKON KG**

Münchberger Straße 31

D-95176 Konradsreuth

Telefon: +49 (0) 92 92 950-0

Telefax: +49 (0) 92 92 950-290

E-Mail: info@alukon.com

Internet: www.alukon.com