Ausschreibungstext der Firma ALUKON

Rolltor – T 77 – mit Anrollautomatik

**ALUKON-Rolltor**, bestehend aus einem rollgeformtem und gekantetem Aluminiumkasten mit Scharnierverbindung, allseitig geschlossen, Oberfläche einbrennlackiert, in abgeschrägter Ausführung 45° oder viertelrund, Stahlblendkappen mit Anrollautomatik, Einlaufrollen, verzinkter 70 mm Stahl-Acht-Kantwelle mit Kunststoff-Aufsteckringen oder 125 mm Stahl-Wickelwelle je nach Elementgröße, Abrollsicherung mit elektrischer Abschaltung. Kastengröße wie erforderlich oder entsprechend der gewählten Kastengröße.

**Kastenform:**

[ ] 45° Schräg (max. Elementbreite 600 cm)

[ ] Viertelrund (max. Elementbreite 580 cm)

**Kastengröße:**

[ ] 300er Kasten (303 x 300 mm – max. Elementhöhe bis 295 cm)

[ ] 360er Kasten (360 x 362 mm – max. Elementhöhe bis 440 cm)

**ALUKON Führungsschiene RTF 100**, bestehend aus stranggepresstem Aluminium, mit integrierten Hart-PVC-Kedereinlagen und integrierter Bürste sowie zusätzlicher beidseitiger Bürsteneinlage, trichterförmig aufgebogen. Maße der Führungsschiene: 100 x 39,5 mm

**ALUKON Rolltorpanzer T 77**, bestehend aus rollgeformten und ausgeschäumten Aluminiumprofilen mit Dicklackbeschichtung. Der Rolltorpanzer ist grundsätzlich wechselweise mit Arretierklipsen und speziellen Sturmankern versehen.

(Profildeckbreite: 77 mm, Profilstärke: 18,5 mm, max. Breite: 600 cm, max. Höhe: 440 cm, max. Fläche: 20 m²)

**ALUKON Schlussleiste SL RT**, bestehend aus stranggepresstem Aluminium, passend zur Panzerfarbe pulverbeschichtet, mit Nut für PVC-Abschlussprofil oder Profil für Unterschienenabschaltung.

(Profildeckbreite: 77 mm, Profilstärke: 18,5 mm)

**Bedienung:**

[ ] Totmannsteuerung

[ ] Sicherheitspaket Nr.1 (Rolltorsteuerung, 2-Kanal Handsender, Sicherheitskontaktleiste OSE, Anschlusspaket)

[ ] Sicherheitspaket Nr.2 (Sicherheitspaket Nr.1 + Durchfahrtslichtschranke)

[ ] Sicherheitspaket Nr.3 (Sicherheitspaket Nr.1 + Lichtschrankenmodul und Einweglichtschranke)

**Zusatzausstattung:**

[ ] Schallschutzpaket

[ ] Hochschiebesicherung

[ ] NHK-Bedienung 1

[ ] NHK-Bedienung 2 (am Kasten abschließbar)

[ ] NHK-Bedienung 3 (abschließbar für Rechtsrollertore)

[ ] NHK-Bedienung 4 (abschließbar für Linksrollertore)

Ausschreibungstext der Firma ALUKON

Rolltor – T 77 – mit Anrollautomatik

**Elementgröße:** Breite x Höhe (inklusive Kasten) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_x\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Kasten- und Führungsschienenfarbe:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Profilfarbe:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[ ] = Zutreffendes bitte ankreuzen

Liefernachweis:

**ALUKON KG**

Münchberger Straße 31

D-95176 Konradsreuth

Telefon: +49 (0) 92 92 950-0

Telefax: +49 (0) 92 92 950-290

E-Mail: info@alukon.com

Internet: www.alukon.com