Ausschreibungstext der Firma ALUKON

Rolltor – E 55

**ALUKON-Rolltor**, bestehend aus einem rollgeformten 45° schrägem Aluminiumkasten mit Scharnierverbindung, allseitig geschlossen, Oberfläche einbrennlackiert, 45° Druckgussblendenkappe, Einlaufrollen, verzinkter 70 mm Stahl-Acht-Kantwelle mit Kunststoff-Aufsteckringen inkl. Abrollsicherung mit elektrischer Abschaltung. Kastengröße wie erforderlich oder entsprechend der gewählten Kastengröße.

**Kastengröße:**

[ ] 230er Kasten (230 x 232 mm – max. Elementhöhe: 220 cm)

[ ] 254er Kasten (253 x 254 mm – max. Elementhöhe: 240 cm)

[ ] 300er Kasten (303 x 300 mm – max. Elementhöhe: 260 cm)

**ALUKON Führungsschiene**, bestehend aus stranggepresstem Aluminium, mit integrierten Hart-PVC-Kedereinlagen und integrierter Bürste, trichterförmig aufgebogen. Führungsschiene an Kastengröße angepasst.

GTF 75 für Kastengröße 230 (75 x 27 mm)

GTF 750 für Kastengröße 254 und 300 (75 x 27,5 mm)

**ALUKON Rolltorpanzer E 55**, bestehend aus stranggepressten Hohlkammerprofilen mit Strukturlackbeschichtung. Alle Rollladenprofile sind standardmäßig arretiert.

(Profildeckbreite: 55,6 mm, Profilstärke: 14,1 mm, max. Breite: 320 cm, max. Höhe: 260 cm, max. Fläche: 7 m²)

**ALUKON Schlussleiste SL NG**, bestehend aus stranggepresstem Aluminium, passend zur Panzerfarbe pulverbeschichtet, mit Nut für PVC-Abschlussprofil oder Profil für Unterschienenabschaltung.

(Profildeckbreite: 50 mm, Profilstärke: 12 mm)

**Bedienung:**

[ ] Totmannsteuerung

[ ] Sicherheitspaket Nr.1 (Rolltorsteuerung, 2-Kanal Handsender, Sicherheitskontaktleiste OSE, Anschlusspaket)

[ ] Sicherheitspaket Nr.2 (Sicherheitspaket Nr.1 + Durchfahrtslichtschranke)

[ ] Sicherheitspaket Nr.3 (Sicherheitspaket Nr.1 + Lichtschrankenmodul und Einweglichtschranke)

**Zusatzausstattung:**

[ ] Schallschutzpaket

[ ] Hochschiebesicherung

[ ] NHK-Bedienung 1

[ ] NHK-Bedienung 2 (am Kasten abschließbar)

[ ] NHK-Bedienung 3 (abschließbar für Rechtsrollertore)

[ ] NHK-Bedienung 4 (abschließbar für Linksrollertore)

Ausschreibungstext der Firma ALUKON

Rolltor – E 55

**Elementgröße:** Breite x Höhe (inklusive Kasten) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_x\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Kasten- und Führungsschienenfarbe:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Profilfarbe:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[ ] = Zutreffendes bitte ankreuzen

Liefernachweis:

ALUKON KG

Münchberger Straße 31

D-95176 Konradsreuth

Telefon: +49 (0) 92 92 950-0

Telefax: +49 (0) 92 92 950-290

E-Mail: info@alukon.com

Internet: www.alukon.com