Ausschreibungstext der Firma ALUKON

Vorbau-Putzträgerrollladen – stranggepresster 20° Kasten – mit integriertem Insektenschutz

**ALUKON-Vorbau-Putzträgerrollladen**, 20° schräger Kasten, aus stranggepresstem Aluminium, Revision unten, Oberfläche einbrennlackiert, mit Druckgussblendkappen, zweigeteilten Einlauftrichtern aus Kunststoff, Stahl-Achtkantwelle, mit Kastenabschlussprofil KAP 6/8 (Ausladung 8,5 mm) oder optionalem Alu-Winkel, optional mit Putzträgerplatte aus Extrudiertem Polystyrol-Hartschaum XPS (Wärmeleitfähigkeitsgruppe 030/035, FCKW- und HFCKW-frei, Druckfest nach DIN EN 826).

Kastengröße wie erforderlich oder entsprechend der gewählten Kastengröße.

**ALUKON-Führungsschiene**, bestehend aus stranggepresstem Aluminium, schlagregendicht, mit integrierten Spezial-Kedereinlagen aus Polyethylen im Panzerbereich und Bürstenkeder in der Insektenschutzlaufnut, passend zur Kastenfarbe pulverbeschichtet, inklusive passenden Abdeckkappen für Stufenbohrungen.

Führungsschiene A 20-CR (53 x 39 mm), A 20-CR + A22 (32 x 18,3 mm) bei geteiltem Insektenschutz.

**ALUKON-Rollladenpanzer**, bestehend aus rollgeformten und ausgeschäumten Aluminiumprofilen (M 317,

MY 442) oder aus PVC-Hohlkammerprofilen (RM 37). Alle Rollladenprofile sind standardmäßig arretiert. Farbwahl entsprechend der Profil-Farbübersicht.

**ALUKON-Schlussleiste**, passend zum Profiltyp,bestehend aus stranggepresstem Aluminium mit verzinktem Beschwerungseisen, seitlich verdeckt liegenden und drehbaren Anschlägen, mit Abschlusskeder aus PVC, Farbwahl entsprechend der Schlussleisten-Farbübersicht.

**ALUKON-Insektenschutz**, bestehend aus Federmechanik, Gegenlager mit Bremse, Insektenschutzgitter auf

20 mm Nutwelle, stranggepresste Insektenschutz-Schlussleiste SL-I.2 (Profildeckbreite 39,3 mm,

Profildicke 8,5 mm) mit Griffleisten, Easy-Click-Funktion, Bürste zum Abdichten, Insektenblocker im Kasten.

(max. Elementbreite 1,8 m, max. Elementhöhe 2,5 m, max. Fläche 3,0 m²)

Alle Oberflächen und Farben gemäß ALUKON Standardfarbpalette.

Ausschreibungstext der Firma ALUKON

Vorbau-Putzträgerrollladen – stranggepresster 20° Kasten – mit integriertem Insektenschutz

**Kastengröße:**

[ ] 138 (139 x 139 mm)

[ ] 150 (153 x 153 mm)

[ ] 165 (168 x 168 mm)

[ ] 180 (184 x 184 mm)

[ ] 205 (210 x 210 mm)

**Putzträgerwinkel:**

[ ] KAP 6/8 (8,5 mm Ausladung)

[ ] 15x10; [ ] 25x20; [ ] 30x20; [ ] 35x15; [ ] 40x20; [ ] 70x20

**Putzträgerplatte:**

[ ] ohne; [ ] 6 mm; [ ] 15 mm

**Panzer:**

[ ] M 317 - ALU (Profildeckbreite: 37,0 mm, max. Breite 290 cm, max. Höhe 250 cm, max. Fläche 6,5 m²)

[ ] MY 442 - ALU (Profildeckbreite: 42,0 mm, max. Breite 380 cm, max. Höhe 250 cm, max. Fläche 8,5 m²)

[ ] RM 37 - PVC (Profildeckbreite: 36,6 mm, max. Breite 200 cm, max. Höhe 250 cm, max. Fläche 2,9 m²)

**Insektenschutzgewebe:**

[ ] schwarz

[ ] grau

**geforderte Windwiderstandsklasse** nach DIN EN 13659: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Elementgröße Rollladen:** Breite x Höhe (inklusive Kasten) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_x\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(max. Elementgröße: siehe Panzerwahl)

**Elementgröße Insektenschutz:** Breite x Höhe (inklusive Kasten)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_x\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(max. Elementgröße: max. Elementbreite 1,8 m, max. Elementhöhe 2,5 m, max. Fläche 3,0 m²)

**Kasten- und Führungsschienenfarbe:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Profilfarbe:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Schlussleistenfarbe:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ALUKON KG**

Münchberger Straße 31

D-95176 Konradsreuth

Telefon: +49 92 92 950-0

Telefax: +49 92 92 950-290

E-Mail: [info@alukon.com](mailto:info@alukon.com)

Internet: www.alukon.com

**Bedienung:**

[ ] mechanischer Motor

[ ] elektronischer Motor mit Hinderniserkennung

[ ] Funkmotor

[ ] Kurbel

[ ] Gurt

[ ] = Zutreffendes bitte ankreuzen