Ausschreibungstext der Firma ALUKON

Vorbau-Maxirollladen – stranggepresster 20° Putzträgerkasten – mit integriertem Insektenschutz

**ALUKON-Vorbau-Maxirollladen**, 20° schräger Putzträgerkasten, aus stranggepresstem Aluminium, Revision unten, Oberfläche einbrennlackiert, mit Druckgussblendkappen, zweigeteilten Einlauftrichtern aus Kunststoff, 60 mm verzinkte Stahl-Achtkantwelle mit Kunststoff-Aufsteckringen Ø 80 mm, mit Kastenabschlussprofil KAP 6/8 (Ausladung 8,5 mm) oder optionalem Alu-Winkel, optional mit Putzträgerplatte aus Extrudiertem Polystyrol-Hartschaum XPS (Wärmeleitfähigkeitsgruppe 030/035, FCKW- und HFCKW-frei, Druckfest nach DIN EN 826). Kastengröße wie erforderlich oder entsprechend der gewählten Kastengröße.

**ALUKON-Führungsschiene**, bestehend aus stranggepresstem Aluminium, schlagregendicht, mit integrierten Spezial-Kedereinlagen aus Polyethylen im Panzerbereich und Bürstenkeder in der Insektenschutzlaufnut, pulverbeschichtet, inklusive passenden Abdeckkappen für Stufenbohrungen.

Führungsschiene A 20-CR (53 x 39 mm), A 20-CR + A22 (32 x 18,3 mm) bei geteiltem Insektenschutz.

**ALUKON-Rollladenpanzer**, bestehend aus rollgeformten und ausgeschäumten Aluminium. Der Panzer ist standardmäßig arretiert, mit Dicklackbeschichtung.

Profil: M 521 (Profildeckbreite 52,0 mm, max. Breite 380 cm, max. Höhe 250 cm, max. Fläche 8,0 m²)

**ALUKON-Schlussleiste,** bestehend aus stranggepressten Aluminium mit verzinktem Beschwerungseisen, seitlich verdeckt liegenden und drehbaren Anschlägen, mit Abschlusskeder aus PVC, pulverbeschichtet.

Profil: SL 521-DB.2 (Profildeckbreite 50 mm, Profildicke 10 mm)

**ALUKON-Insektenschutz**, bestehend aus Federmechanik, Gegenlager mit Bremse, Insektenschutzgitter auf

20 mm Nutwelle, stranggepresste Insektenschutz-Schlussleiste SL-I.2 (Profildeckbreite 39,3 mm , Profildicke

8,5 mm) mit Griffleisten, Easy-Click-Funktion, Bürste zum Abdichten, Insektenblocker im Kasten.

(max. Elementbreite 1,8 m, max. Elementhöhe 2,5 m, max. Fläche 3,0 m²)

Alle Oberflächen und Farben gemäß ALUKON Standardfarbpalette.

Ausschreibungstext der Firma ALUKON

Vorbau-Maxirollladen – stranggepresster 20° Putzträgerkasten – mit integriertem Insektenschutz

**Kastengröße:**

[ ] 165 (168 x 168 mm)

[ ] 180 (184 x 184 mm)

[ ] 205 (210 x 210 mm)

**Putzträgerwinkel:**

[ ] KAP 6/8 (8,5 mm Ausladung)

[ ] 15x10; [ ] 25x20; [ ] 30x20; [ ] 35x15; [ ] 40x20; [ ] 70x20

**Putzträgerplatte:**

[ ] ohne; [ ] 6 mm; [ ] 15 mm

**Insektenschutzgewebe:**

[ ] schwarz; [ ] grau

**geforderte Windwiderstandsklasse** nach DIN EN 13659: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Elementgröße Rollladen:** Breite x Höhe (inklusive Kasten) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_x\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(max. Elementgröße: siehe Panzerwahl)

**Elementgröße Insektenschutz:** Breite x Höhe (inklusive Kasten)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_x\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(max. Elementgröße: max. Elementbreite 1,8 m, max. Elementhöhe 2,5 m, max. Fläche 3,0 m²)

**Kasten- und Führungsschienenfarbe:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Profilfarbe:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Schlussleistenfarbe:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Bedienung:**

[ ] mechanischer Motor

[ ] elektronischer Motor mit Hinderniserkennung

[ ] Funkmotor

[ ] Kurbel

[ ] Gurt

[ ] = Zutreffendes bitte ankreuzen

Liefernachweis:

**ALUKON KG**

Münchberger Straße 31

D-95176 Konradsreuth

Telefon: +49 92 92 950-0

Telefax: +49 92 92 950-290

E-Mail: info@alukon.com

Internet: www.alukon.com