Ausschreibungstext der Firma ALUKON

Vorbau-Maxirollladen – stranggepresster 90° Putzträgerkasten – ohne Insektenschutz

**ALUKON-Vorbau-Maxirollladen**, 90° Putzträgerkasten, aus stranggepresstem Aluminium, Revision unten, Oberfläche einbrennlackiert, mit Druckgussblendkappen, zweigeteilten Einlauftrichtern aus Kunststoff, 60mm verzinkte Stahl-Achtkantwelle mit Kunststoff-Aufsteckringen Ø 80 mm, mit Kastenabschlussprofil KAP 6/8 (Ausladung 8,5 mm) oder optionalem Alu-Winkel, optional mit Putzträgerplatte aus Extrudiertem Polystyrol-Hartschaum XPS (Wärmeleitfähigkeitsgruppe 030/035, FCKW- und HFCKW-frei, Druckfest nach

DIN EN 826).

Kastengröße wie erforderlich oder entsprechend der gewählten Kastengröße.

**ALUKON-Führungsschiene**, bestehend aus stranggepresstem Aluminium, mit integrierten Spezial-Kedereinlagen aus Polyethylen, pulverbeschichtet, inklusive farblich passenden Abdeckkappen für Stufenbohrungen. Standardführungsschiene A 13 (68 x 22 mm).

**ALUKON-Rollladenpanzer**, bestehend aus rollgeformtem und ausgeschäumtem Aluminium. Der Panzer ist standardmäßig arretiert, mit Dicklackbeschichtung.

Profil: M 521 (Profildeckbreite 52 mm, max. Breite 380 cm, max. Höhe 280 cm, max. Fläche 8,0 m²)

**ALUKON-Schlussleiste,** bestehend aus stranggepresstem Aluminium mit verzinktem Beschwerungseisen, seitlich verdeckt liegenden und drehbaren Anschlägen, mit Abschlusskeder aus PVC, pulverbeschichtet.

Profil: SL 521-DB.2 (Profildeckbreite 50 mm, Profildicke 10 mm)

Alle Oberflächen und Farben gemäß ALUKON Standardfarbpalette.

Ausschreibungstext der Firma ALUKON

Vorbau-Maxirollladen – stranggepresster 90° Putzträgerkasten – ohne Insektenschutz

**Kastengröße:**

[ ] 165 (168 x 168 mm)

[ ] 180 (184 x 184 mm)

[ ] 205 (210 x 210 mm)

**Putzträgerwinkel:**

[ ] KAP 6/8 (8,5 mm Ausladung)

[ ] 15x10; [ ] 25x20; [ ] 30x20; [ ] 35x15; [ ] 40x20; [ ] 70x20

**Putzträgerplatte:**

[ ] ohne

[ ] 6 mm

[ ] 15 mm

**geforderte Windwiderstandsklasse** nach DIN EN 13659: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Elementgröße:** Breite x Höhe (inklusive Kasten) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_x\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Kasten- und Führungsschienenfarbe:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Profilfarbe:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Schlussleistenfarbe:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Bedienung:**

[ ] mechanischer Motor

[ ] elektronischer Motor mit Hinderniserkennung

[ ] Funkmotor

[ ] Kurbel

[ ] Gurt

[ ] = Zutreffendes bitte ankreuzen

Liefernachweis:

**ALUKON KG**

Münchberger Straße 31

D-95176 Konradsreuth

Telefon: +49 92 92 950-0

Telefax: +49 92 92 950-290

E-Mail: info@alukon.com

Internet: www.alukon.com