Ausschreibungstext der Firma ALUKON

Vorbau-Schrägrollladen – stranggepresster 20° Putzträgerkasten

**ALUKON-Vorbau-Schrägrollladenelement**, 20° schräger Putzträgerkasten, aus stranggepresstem Aluminium, Revision unten, Oberfläche pulverbeschichtet, mit Druckgussblendkappen, Spezialeinweisstücke aus Kunststoff und Stahl-Achtkantwelle, mit Kastenabschlussprofil KAP 6/8 (Ausladung 8,5 mm) oder optionalem Alu-Winkel, optional mit Putzträgerplatte aus Extrudiertem Polystyrol-Hartschaum XPS (Wärmeleitfähigkeitsgruppe 030/035, FCKW- und HFCKW-frei, Druckfest nach DIN EN 826). Kastenneigungen von 0,5° - 45° möglich.

Kastengröße wie erforderlich oder entsprechend der gewählten Kastengröße.

**ALUKON-Führungsschiene**, bestehend aus stranggepresstem Aluminium, mit integrierten Spezial-Kedereinlagen aus Polyethylen, pulverbeschichtet, inklusive farblich passenden Abdeckkappen für Stufenbohrungen. Führungsschiene A3 (53 x 22 mm) bei BKS und BKG-System.

Führungsschiene A3 + Verbreiterung bei MVP-System.

**ALUKON-Rollladenpanzer**, bestehend aus rollgeformten und ausgeschäumten Aluminiumprofilen M 317 (Profildeckbreite: 37,0 mm, max. Breite 280 cm, max. Höhe 370 cm, max. Fläche 6,5m²), standardmäßig arretiert, Panzerendstück aus stranggepresstem Aluminium-Hohlkammerprofil, pulverbeschichtet, standardmäßig ohne Lichtschlitze, optional mit Lichtschlitzen im mittleren Bereich.

Alle Oberflächen und Farben gemäß ALUKON Standardfarbpalette.

Ausschreibungstext der Firma ALUKON

Vorbau-Schrägrollladen – stranggepresster 20° Putzträgerkasten

**Kastengröße:**

[ ] 138 (139 x 139 mm)

[ ] 150 (153 x 153 mm)

[ ] 165 (168 x 168 mm)

[ ] 180 (184 x 184 mm)

[ ] 205 (210 x 210 mm)

**Putzträgerwinkel:**

[ ] KAP 6/8 (8,5 mm Ausladung)

[ ] 15x10; [ ] 25x20; [ ] 30x20; [ ] 35x15; [ ] 40x20; [ ] 70x20

**Putzträgerplatte:**

[ ] ohne

[ ] 6 mm

[ ] 15 mm

**Schrägrollladensystem:**

[ ] BKS (Kastenüberstand schräg)

[ ] BKG (Kastenüberstand gerade)

[ ] MVP (ohne Kastenüberstand)

**Lichtschlitze:**

[ ] ohne Lichtschlitze (Standard)

[ ] mit Lichtschlitze

**geforderte Windwiderstandsklasse** nach DIN EN 13659: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Elementgröße:** Breite x Höhe (inklusive Kasten) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_x\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Kasten- und Führungsschienenfarbe:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Profilfarbe:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Schlussleistenfarbe:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Bedienung:**

[ ] Funkmotor

[ ] elektronischer Motor mit Hinderniserkennung

[ ] mechanischer Motor

[ ] = Zutreffendes bitte ankreuzen

**ALUKON KG**

Münchberger Straße 31

D-95176 Konradsreuth

Telefon: +49 92 92 950-0

Telefax: +49 92 92 950-290

E-Mail: [info@alukon.com](mailto:info@alukon.com)

Internet: www.alukon.com