

Bild 1: Mit dem AK-Flex mit integriertem ZipTex können Architekten und Planer textilen Sonnenschutz nun nicht mehr nur in Vorbaukästen, sondern auch mit einem ins Gebäude integrierten Kasten umsetzen.

AK-Flex mit ZipTex  
Aufsatzkasten trifft textilen Sonnenschutz

Alukon hat den Rollladenkasten AK-Flex weiterentwickelt und kombiniert einen Aufsatzkasten mit textilem Sonnenschutz. Anders als bisher können Architekten und Planer textilen Sonnenschutz nun auch mit einem ins Gebäude integrierten Kasten umsetzen. So werden mithilfe des AK-Flex nicht nur sehr gute Wärmedämm- und Schallschutzwerte erreicht, sondern auch ein einheitliches Erscheinungsbild der Fassade.

Die Bedeutung von textilem Sonnenschutz am Markt wächst. Sicht-, Blend- und Insektenschutz, hohe Windwiderstandswerte sowie eine nahezu uneingeschränkte Farb- und Tuchauswahl zählen zu den wichtigsten Vorteilen der Zip-Systeme. Nicht verwunderlich also, dass Architekten und Planer immer mehr Objekte mit diesem Behang ausstatten. Damit diese den immer individueller werdenden Wünschen der Bauherren gerecht werden können, hat sich Alukon dem Trend gewidmet und den Aufsatzkasten AK-Flex mit dem textilen Sonnenschutzsystem ZipTex entwickelt. Damit ist textiler Sonnenschutz nun auch mit einem ins Gebäude integrierten Kasten erhältlich und nicht mehr nur in Kombination mit Vorbaukästen. Mit dem AK-Flex können Bauvorhaben nun mit nur einem Kasten und individuell nach Raumanforderung mit textilem Sonnenschutz, Raffstore oder Rollladen ausgestattet werden.

Der AK-Flex ist mit einer Breite von bis zu vier Metern erhältlich und beim ZipTex kann zwischen mehr als 200 Tucharten und Farben gewählt werden. Durch eine zweigeteilte seitliche Führungsschiene des ZipTex-Systems kann ein Teil der Schiene verputzt werden. Somit entsteht eine noch schmalere Profilansicht und die Revision ist dennoch problemlos möglich.

(1.617 Zeichen inkl. Leerschläge)

Bilder und Bildunterzeilen:




Bild 2: Der AK-Flex wird direkt ins Mauerwerk integriert und sorgt für ein einheitliches Erscheinungsbild der Fassade. Bei der Auswahl des Behangs kann individuell zwischen textilem Sonnenschutz, Raffstore oder Rollladen gewählt werden.

Fotos: Alukon